<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="0" x2="66.04" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="68.58" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="5.08" x2="68.58" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="38.1" x2="66.04" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="40.64" x2="66.04" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="52.07" x2="64.77" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.77" y1="53.34" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="13.97" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="15.24" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="7.62" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="35.56" drill="3.2"/>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>LED</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>GND</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>A0</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>3.3V</text>
<text>RST</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>ICSP</text>
<text>V</text>
<text>1</text>
<text>P04</text>
<text>P05</text>
<text>P15</text>
<text>P17</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>5V</text>
<text>3.3V</text>
<text>RST</text>
<text>P0.*</text>
<text>P2.*</text>
<text>P1.*</text>
<text>PSoC1duino v4</text>
<text>akita11/ifDL</text>
<text>C:/Users/akita/Documents/OSHW.bmp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="OPL-Capacitor-2016">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-Connector -2016">
<packages>
<package name="H6-2.54">
</package>
<package name="H8-2.54">
</package>
<package name="H3-2.54">
</package>
<package name="H2X3-2.54">
</package>
<package name="DCJ3P-11.6X9.6X7.0MM">
</package>
<package name="SCK28-2.54-35.6X10MM">
</package>
<package name="MICRO-USB5+6P-SMD-0.65-AB">
</package>
<package name="MINIUSB5+4P-0.8-90D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="akita">
<description>Akita's</description>
<packages>
<package name="1X05R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-LED-2016">
<packages>
<package name="LED-0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-Diode-2016">
<packages>
<package name="DO-214AC">
<description>http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/1N4007-SMD.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-Fuse-2016">
<packages>
<package name="F1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-Switch-2016">
<packages>
<package name="SW2-5.0-6.0X3.0X4.3MM">
</package>
<package name="SW6-2.54-SMD-7.0X3.5X1.5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-Transistor-2016">
<packages>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;SOT23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-Resistor-2016">
<packages>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL-IC-2016">
<packages>
<package name="SSOP28-0.65-10.2X5.2MM">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC8-1.27-5X4MM">
</package>
<package name="SOT-223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="10UF 6.3V">
<attribute name="MPN" value="CC0603MRX5R5BB106"/>
</element>
<element name="C11" library="OPL-Capacitor-2016" package="C1206" value="100uf">
<attribute name="MPN" value="GRM31CR60J107ME39L"/>
</element>
<element name="C8" library="OPL-Capacitor-2016" package="C1206" value="100uf">
<attribute name="MPN" value="GRM31CR60J107ME39L"/>
</element>
<element name="J2" library="OPL-Connector -2016" package="H6-2.54" value="6p-2.54">
<attribute name="MPN" value="F185-1106A1BSYC1"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="OPL-Connector -2016" package="H8-2.54" value="8p-2.54">
<attribute name="MPN" value="F185-1108A1BSYC1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN3" library="OPL-Connector -2016" package="H3-2.54" value="3p-2.54">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN4" library="OPL-Connector -2016" package="H3-2.54" value="3p-2.54">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="OPL-Connector -2016" package="H8-2.54" value="8p-2.54">
<attribute name="MPN" value="F185-1108A1BSYC1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="OPL-Connector -2016" package="H8-2.54" value="8p-2.54">
<attribute name="MPN" value="F185-1108A1BSYC1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN8" library="akita" package="1X05R" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="OPL-LED-2016" package="LED-0805" value="RED-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SURC/S530-A2/TR8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="OPL-LED-2016" package="LED-0805" value="GREEN-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215SYGC/S530-E2/TR8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="OPL-LED-2016" package="LED-0805" value="YELLOW-0805">
<attribute name="MPN" value="17-215UYC/S530-A3/TR8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="OPL-Diode-2016" package="DO-214AC" value="40V-1A">
<attribute name="MPN" value="1N5819"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="OPL-Fuse-2016" package="F1206" value="450MA-13.2V">
<attribute name="MPN" value="KT13-0750SMD"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="OPL-Connector -2016" package="H2X3-2.54" value="2x3p-2.54">
<attribute name="MPN" value="P125-12A1BS116A1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="OPL-Connector -2016" package="DCJ3P-11.6X9.6X7.0MM" value="DC-044-A">
<attribute name="MPN" value="JACK-DC-044-A"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="OPL-Transistor-2016" package="SOT-23" value="FDN340P">
<attribute name="MPN" value="FDN340P"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="OPL-Transistor-2016" package="SOT-23" value="FDN340P">
<attribute name="MPN" value="FDN340P"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="1K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="10K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-0710KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="10K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-0710KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="1K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="1K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-071KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="10K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-0710KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="10K 1/10W">
<attribute name="MPN" value="RC0603JR-0710KL"/>
</element>
<element name="R6" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="10K">
<attribute name="MPN" value="RC0603FR-0710KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="OPL-Resistor-2016" package="R0603" value="10K 1/10W">
<attribute name="MPN" value="RC0603JR-0710KL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="OPL-IC-2016" package="SSOP28-0.65-10.2X5.2MM" value="FT232RL-SSOP28">
<attribute name="MPN" value="FT232RL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="OPL-Connector -2016" package="SCK28-2.54-35.6X10MM" value="2x14p-2.54">
<attribute name="MPN" value="ICX-28P"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="OPL-IC-2016" package="SOIC8-1.27-5X4MM" value="LM358DR-SOIC8">
<attribute name="MPN" value="LM358DR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="OPL-IC-2016" package="SOT-223" value="CJT1117-5.0-SOT223">
<attribute name="MPN" value="CJT1117-5.0"/>
</element>
<element name="U6" library="OPL-IC-2016" package="SOT-223" value="CJT1117-3.3-SOT223">
<attribute name="MPN" value="CJT1117-3.3"/>
</element>
<element name="USB1" library="OPL-Connector -2016" package="MICRO-USB5+6P-SMD-0.65-AB" value="ZX62-B-5PA">
<attribute name="MPN" value="ZX62-B-5PA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB2" library="OPL-Connector -2016" package="MINIUSB5+4P-0.8-90D" value="ST-USB-013A">
<attribute name="MPN" value="ST-USB-013A"/>
</element>
<element name="C1" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0603KRX7R9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0603KRX7R9BB104"/>
</element>
<element name="C3" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0603KRX7R9BB104"/>
</element>
<element name="C4" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0603KRX7R9BB104"/>
</element>
<element name="C5" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0603KRX7R9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="OPL-Capacitor-2016" package="C0603" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0603KRX7R9BB104"/>
</element>
<element name="SW1" library="OPL-Switch-2016" package="SW2-5.0-6.0X3.0X4.3MM" value="TS-1101F">
<attribute name="MPN" value="TS-1101F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="OPL-Switch-2016" package="SW6-2.54-SMD-7.0X3.5X1.5MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="CN8" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="USB1" pad="5"/>
<contactref element="USB1" pad="P1"/>
<contactref element="USB1" pad="P2"/>
<contactref element="USB1" pad="P3"/>
<contactref element="USB1" pad="P4"/>
<contactref element="USB1" pad="P5"/>
<contactref element="USB1" pad="P6"/>
<contactref element="USB2" pad="GND@1"/>
<contactref element="USB2" pad="GND@2"/>
<contactref element="USB2" pad="GND@3"/>
<contactref element="USB2" pad="GND@4"/>
<contactref element="USB2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="CN8" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="COM1"/>
<contactref element="SW2" pad="COM2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDC">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="+"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USBD-">
<contactref element="USB1" pad="2"/>
<contactref element="USB2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="USB1" pad="1"/>
<contactref element="USB2" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USBD+">
<contactref element="USB1" pad="3"/>
<contactref element="USB2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="P07">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P05">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P03">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P01">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P27">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P25">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P23">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P21">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SMP">
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P15">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="CN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P13">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P11">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="CN8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P06">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P04">
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="CN4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P02">
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P00">
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P26">
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P24">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P22">
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P20">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XRES">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="CN8" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P14">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P10">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="CN8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="CN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RSTN">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD5">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="TER"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="CH2A"/>
<contactref element="SW2" pad="CH1A"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VDD3">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="TER"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="CH2B"/>
<contactref element="SW2" pad="CH1B"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CN1" pad="+"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D3" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P16B">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="D3" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
