<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="70.155" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.155" y1="0" x2="70.155" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.155" y1="53.33" x2="0" y2="53.33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.33" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ftdichip-3">
<packages>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;
28 pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="SFH482">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="cypres">
<packages>
<package name="PDIP28">
<description>Plastic Dual Inline Package with 28 pins</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="a">
<packages>
<package name="SOT23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="arduino_Uno_ref">
<packages>
<package name="SMARTPRJ_0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="PINHEAD_1X05">
</package>
<package name="PINHEAD_1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PINHEAD_1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-cypressindustries">
<description>&lt;b&gt;Connectors from Cypress Industries&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.cypressindustries.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="32005-201">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/ REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-201.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DCJ0202">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: DCJ0202.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="ftdichip-3" package="SSOP28DB" value="FT232RL"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-025X050" value="10uF"/>
<element name="U$1" library="a" package="SOT23-5" value="NC7SZU04"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C025-025X050" value="0.1uF"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-025X050" value="0.1uF"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-025X050" value="0.1uF"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C025-025X050" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="0.1uF"/>
<element name="LED1" library="led" package="SFH482" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="SFH482" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="SFH482" value=""/>
<element name="IC1" library="linear" package="TO220H" value="7818T"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="IC3" library="cypres" package="PDIP28" value="CY8C29466-24PDIP"/>
<element name="R1" library="arduino_Uno_ref" package="SMARTPRJ_0204/5" value=""/>
<element name="R2" library="arduino_Uno_ref" package="SMARTPRJ_0204/5" value=""/>
<element name="R3" library="arduino_Uno_ref" package="SMARTPRJ_0204/5" value=""/>
<element name="R4" library="arduino_Uno_ref" package="SMARTPRJ_0204/5" value=""/>
<element name="R5" library="arduino_Uno_ref" package="SMARTPRJ_0204/5" value=""/>
<element name="R6" library="arduino_Uno_ref" package="SMARTPRJ_0204/5" value=""/>
<element name="JP2" library="arduino_Uno_ref" package="PINHEAD_1X05" value="PINHEAD_PINHD-1X5"/>
<element name="JP_D0~7" library="arduino_Uno_ref" package="PINHEAD_1X08" value=""/>
<element name="JP_D8~13" library="arduino_Uno_ref" package="PINHEAD_1X08" value=""/>
<element name="X3" library="con-cypressindustries" package="32005-201" value="MINI-USB-32005-201">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="USB/DC" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="5V/3.3V" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="A4/SDA" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="A5/SCL" library="jumper" package="JP2" value=""/>
<element name="DC_SUPPLY" library="con-jack" package="DCJ0202" value="DCJ0202">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" library="arduino_Uno_ref" package="PINHEAD_1X08" value=""/>
<element name="JP_A0~5" library="arduino_Uno_ref" package="PINHEAD_1X06" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="DC_SUPPLY" pad="3"/>
<contactref element="DC_SUPPLY" pad="2"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="7"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="JP_A0~5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="JP_A0~5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC3" pad="25"/>
<contactref element="JP_A0~5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="JP_A0~5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="A4/SDA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="A5/SCL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="JP_D0~7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="A5/SCL" pad="2"/>
<contactref element="JP_A0~5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="A4/SDA" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="A5/SCL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="A4/SDA" pad="2"/>
<contactref element="JP_A0~5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="5V/3.3V" pad="2"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP_D8~13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="USB/DC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="USB/DC" pad="3"/>
<contactref element="DC_SUPPLY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="5V/3.3V" pad="3"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="USB/DC" pad="2"/>
<contactref element="5V/3.3V" pad="1"/>
<contactref element="JP_A6/A7/RESET/3V3/5V/GND/POW" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
